附一：BIOS自检响铃含义  

一、Award BIOS自检响铃含义：

1短：系统正常启动。恭喜，你的机器没有任何问题。

2短：常规错误，请进入CMOS Setup，重新设置不正确的选项。

1长1短：RAM或主板出错。换一条内存试试，若还是不行，只好更换主板。

1长2短：显示器或显示卡错误。

1长3短：键盘控制器错误。检查主板。

1长9短：主板Flash RAM或EPROM错误，BIOS损坏。换块Flash RAM试试。

不断地响（长声）：内存条未插紧或损坏。重插内存条，若还是不行，只有更换一条内存。

不停地响：电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。

重复短响：电源有问题。

无声音无显示：电源有问题。  

二、AMI BIOS自检响铃含义：

1短：内存刷新失败。更换内存条。

2短：内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决，不过最根本的解决办法还是更换一条内存。

3短：系统基本内存（第1个64kB）检查失败。换内存。

4短：系统时钟出错。

5短：中央处理器（CPU）错误。

6短：键盘控制器错误。

7短：系统实模式错误，不能切换到保护模式。

8短：显示内存错误。显示内存有问题，更换显卡试试。

9短：ROM BIOS检验和错误。

1长3短：内存错误。内存损坏，更换即可。

1长8短：显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。  

三、Phoenix BIOS自检响铃含义：

自检响铃 自检响铃含义

1短 系统启动正常

1短1短2短 主板错误

1短1短4短 ROM BIOS校验错误

1短2短2短 DMA初始化失败

1短3短1短 RAM刷新错误

1短3短3短 基本内存错误

1短4短2短 基本内存校验错误

1短4短4短 EISA NMI口错误

3短1短1短 从DMA寄存器错误

3短1短3短 主中断处理寄存器错误

3短2短4短 键盘控制器错误

3短4短2短 显示错误

4短2短2短 关机错误

4短2短4短 保护模式中断错误

4短3短3短 时钟2错误

4短4短1短 串行口错误

4短4短3短 数字协处理器错误

1短1短1短 系统加电初始化失败

1短1短3短 CMOS或电池失效

1短2短1短 系统时钟错误  

1短2短3短 DMA页寄存器错误

1短3短2短 基本内存错误

1短4短1短 基本内存地址线错误

1短4短3短 EISA时序器错误

2短1短1短 前64K基本内存错误

3短1短2短 主DMA寄存器错误

3短1短4短 从中断处理寄存器错误

3短3短4短 屏幕存储器测试失败

3短4短3短 时钟错误

4短2短3短 A20门错误

4短3短1短 内存错误

4短3短4短 时钟错误

4短4短2短 并行口错误 

附二：BIOS还原

各位朋友在进行计算机超频时，经常会遇到没有设置正确或者调节失败后可会出现系统不能正常进入，甚至开机都不行，这个时候我们就要进行COMS清空处理，一种方法时机器主板自带的功能，有些主板在超频失败后可以把电源切断后稍等一下，再进行开机，这是主板的安全保护功能就会自动加载安全Bios设置信息，但是这种方法只能针对部分主板，如果你试了这种不行的话，还有一种就是万能的清空Bios方法，拆开机箱，把主板上面的一颗纽扣电池拆下来，并找到纽扣电池旁边的一个三针跳针从一二针跳到二三针，然后再跳回来到一二针，再装上纽扣电池！这时Bios的设置已经清空还原到最原是状态！

BIOS常见错误信息和解决方法

1．CMOS battery failed（CMOS电池失效） 

原因：说明CMOS电池的电力已经不足，请更换新的电池。 

2．CMOS check sum error-Defaults loaded（CMOS执行全部检查时发现错误，因此载入预设的系统设定值） 

原因：通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成，所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话，那就说明CMOS RAM可能有问题，最好送回原厂处理。 

3．Display switch is set incorrectly（显示形状开关配置错误） 

原因：较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色，而这个错误提示表示主板上的设定和BIOS里的设定不一致，重新设定可。 

4．Press ESC to skip memory test（内存检查，可按ESC键跳过） 

原因：如果在BIOS内并没有设定快速加电自检的话，那么开机就会执行内存的测试，如果你不想等待，可按ESC键跳过或到BIOS内开启Quick Power On Self Test。 

5．Secondary Slave hard fail（检测从盘失败）  

原因：1 CMOS设置不当（例如没有从盘但在CMOS里设有从盘）2硬盘的线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。 

6．Override enable-Defaults loaded（当前CMOS设定无法启动系统，载入BIOS预设值以启动系统） 

原因：可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑（像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MH） 这时进入BIOS设定重新调整即可。 

7．Press TAB to show POST screen（按TAB键可以切换屏幕显示） 

原因：有一些OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面，而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。 

8．Resuming from disk，Press TAB to show POST screen（从硬盘恢复开机，按TAB显示开机自检画面）。 

原因：某些主板的BIOS提供了Suspend to disk（挂起到硬盘）的功能，当使用者以Suspend to disk的方式来关机时，那么在下次开机时就会显示此提示消息。

2. CPU Configuration （CPU设定）本项目可以让你知道CPU的各项指数和更改CPU的相关设定。
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这里可以了解CPU的各种信息，因为这是华硕最新的Bios程序，所以其增加了一些对新CPU的信息，比如有三级缓存显示，还有增加了对Intel64位CPU的增强型选项！但是这些项目对于一般的CPU没有什么意义！这里的选项一些基本上不用更改，但是，这里最有意义的选项就是最后一个Hyper Threading Technology选项了，这是开启P4 CPU超线程的开关，用P4超线程CPU的用户应该知道有些程序并不能完好的支持超线程技术，甚至有时导致死机，比如用WinXP SP1的IE上网的P4超线程用户就有频繁死机的CPU占用率为100％的情况，这就是因为其不能完全支持超线程技术（但是只要更新到SP2或者更新升级系统就没有此问题了）这时我们就可以关闭CPU的超线程技术，只要把其值设为Disabled就可以了！但是这样就不能完全发挥P4超线程CPU的性能了！

3. Chipset（高级芯片组特征设置）使用此菜单可以修改芯片组寄存器的值，优化系统的性能表现。 
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Configure SDRAM Timing by

设置决定SDRAM 的时钟设置是否由读取内存模组上的SPD (SerialPresence Detect) EEPROM 内容决定。设置为Enabled将根据SPD自动设置其中的项目，如果你把其选项选择未为Disabled，则会出现以下项目： SDRAM CAS# Latency, DRAM RAS＃ Precharge, DRAM RAS＃ to CAS Delay,DRAM precharge Delay和DRAM Burst Length。如果您对芯片组不熟悉请不要修改这些设定。

SDRAM CAS# Latency（SDRAM CAS#延迟）

项控制在SDRAM接受并开始读指令后的延迟时间(在时钟周期内) 的。设定值为：2, 2.5, 3.0 (clocks)。值越小则性能越强！但是稳定性相对下降！

DRAM RAS＃ Precharge（Precharge命令延时）

本项目控制当SDREM送出Precharge命令后，多少时间内不再送出命令。设定值有：4，3，2(clocks)

RAS to CAS Delay（RAS至CAS的延迟）

当DRAM 刷新后，所有的行列都要分离寻址。此项设定允许您决定从RAS (行地址滤波) 转换到CAS (列地址滤波)的延迟时间。更小的时钟周期会使DRAM有更快的性能表现。设定值有：4，3，2(clocks)  

DRAM precharge Delay（脉冲周期）

这个设置是用来控制提供给SDRAM参数使用的SDRAM时钟周期！设定值有：8，7，6，5，(clocks)

SDRAM Burst Length（SDRAM爆发存取长度）

此设置允许你设置DRAM爆发存取长度的大小。爆发特征是DRAM在获得第一个地址后自己预测下一个存取内存位置的技术。使用此特性，你必须要定义爆发长度，也就是开始地址爆发脉冲的实际长度。同时允许内部地址计数器能正确的产生下一个地址位置。尺寸越大内存越快。设定值： 4，8(clocks)。

AGP Aperture Size (AGP内存分配)

此项用来控制有多少系统内存可分配给AGP卡显示使用。孔径是用于图形内存地址空间一部分PCI内存地址范围。进入孔径范围内的主时钟周期会不经过翻译直接传递给AGP。设定值为：4MB，8MB，16MB，32MB，64MB，128MB，和256 MB。

4.OnBoard Devices Configuration（集成设备设定）
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这里是管理各种主板集成硬件设施的一些选项，用户基本上不用更改其设置！所以在此不再赘叙！如需改动，请查看主板说明书！

5．PCI Pnp（即插即用设备设置） 
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这里是设置即插即用和PCI的高级设定项目，一般用户不需要改动任何项目，都保持默认就可以了。在进行本设置设定时，不正确的数值将导致系统损坏！

6.USB Configuration（USB装置设置）
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USB端口装置设定，大家一看就明白，无须多讲！只是那个传输模式里面有个FullSpeed和HiSpeed，如果大家是USB2.0的就把它设置成HiSpeed，FullSpeed是模拟高速传输，没有HiSpeed的快！


三．Power（电源管理设置）如图： 
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前面四个没有什么好讲，因为主板品牌不同，所以可能有些用户没有上面的选项，主要有APM Configuration（高级电源设置）和Hardware Monitor（系统监控）两个选项。

1.APM Configuration（高级电源设置） 
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2．Hardware Monitor（系统监控）
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四．Boot（启动设备设置）
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本选单是更改系统系统启动装置和相关设置的，再Bios中较为重要。

1.Boot Device Priority（启动装置顺序） 
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本项目是设置开机时系统启动存储器的顺序，比如大家在安装操作系统时要从光驱启动，就必须把1st Device Priority设置成为你的光驱，图上设置的是硬盘，所以当系统开机时第一个启动的是硬盘，建议大家如果不是要从光驱启动，就把第一启动设置成为硬盘，其他的启动项目设置成为Disable，这样系统启动就会相对快一点，因为系统不用去搜索其他多余的硬件装置！

2.Boot Settings Configuration（启动选项设置）
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1.QuickBoot（快速启动）设置

本项目可以设置计算机是否在启动时进行自检功能，从而来加速系统启动速度，如果设置成“Disable”系统将会在每次开机时执行所有自检，但是这样会减慢启动速度！一般设置为“Enabled”

2.Full Screen Logo（全屏开机画面显示设置）

这里是设置是否开启开机Logo的设置的，如果你不想要开机Logo就可以设置为“Disable”

3.Add On ROM Display Mode（附件软件显示模式）

本项目是让你设定的附件装置软件显示的模式，一般设置成“Force BIOS”就可以了。

4.Bootup Nun－Lock（小键盘锁定开关）

就是设置开机时是否自动打开小键盘上的Num－Lock。一般设置为On

5.PS/2 Mouse Support

此项目时设置是否支持PS/2鼠标功能。设定为AUTO就可以。

6.Typematic Rate（键盘反映频率设置）  

这个就是让你选择键盘反映快慢频率的选项，一般设置为“fast”

7.Boot To OS/2（OS/2系统设置）

本项目让你选择是否启动OS/2作业系统兼容模式，一般设置为“No”

8.Wait For ‘F1’ If Error （错误信息提示）

本项目是设置是否在系统启动时出现错误时显示按下“F1”键确认才继续进行开机，一般设置为“Enabled”

9. Hit ‘DEL’Messgae Display （按DEL键提示）

这个选项选择是否在开机时显示按下Del键进入Bios设定的提示，如果选择“Disable”将不会看到本文章开头的那句“Press DEL to Run Steup,Presss TAB to display BIOS Post Message”的提示，一般设置为“Enabled”

10.Interrupt 19 Capture（PCI内建程序启动设置）

当你使用PCI卡有自带软件时请将此设置为“Enabled” 

3.Security（安全性能选项） 
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1.Change Supervisor Password（管理员密码设定）

管理员密码设定，当设定好密码后会多出几个选项，其中有一个“User Password”选项，这是用户密码设定，就像Windows的用户密码，他们可以设置成多种不同的访问权限（Use Access Level），其中有

No Access使用者无法存储Bios设置

View Only使用者仅能查看Bios设置不能变更设置

Limited  允许使用者更改部分设置

Full Access  使用者可以更改全部的Bios设置

还有几个常用的选项

Clear User Password清除密码

Password  Check更改密码

2.Boot Sector Virus Protection（防病毒设置）

本选项可以开启Bios防病毒功能，默认值为关闭“Disabled”。 

五.EXIT（退出Bios程序设置）
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